Załącznik nr 2 do Zapytania

Usługa operatora telekomunikacyjnego dostarczającego usługę transmisji danych poprzez sieć
w technologii GSM będzie wykorzystana na potrzeby komunikacji dwukierunkowej pomiędzy centralnym systemem do zarządzania i monitorowania osób rehabilitowanych
a urządzeniem typu tablet i aplikacją na nim zainstalowaną. W związku z tym, że transmisja danych będzie dotyczyła danych o parametrach życiowych, które mogą wpływać na przebieg procesu treningu, a co najważniejsze na kondycję zdrowotną osoby rehabilitowanej, konieczne jest zapewnienie maksymalnie dużej dostępności usługi i jej niezawodności. Ponadto z tego względu, że transmitowane będą parametry życiowe osoby rehabilitowanej, konieczne jest wydzielenie kanału transmisyjnego (w oparciu co najmniej o APN), w tym również w celu zapewniania dyskrecji przesyłanych danych (pomimo ich szyfrowania podczas transmisji).

|  |  |
| --- | --- |
| Usługi karty SIM | Transfer danych |
| Technologia transferu danych | 3G, preferowana LTE |
| Limit transferu per karta SIM rozliczana na koncie Zamawiającego (bufor) | 1 GB dla jednej karty na miesiąc, z tym że zgodnie z harmonogramem dostaw urządzeń limit na koncie Zamawiającego powinien być zwiększany lub pomniejszany w zależności od rzeczywistych potrzeb (aktywowanych kart SIM). |
| Czas trwania usługi | 12 miesięcy od dnia aktywowania karty SIM  |
| APN | Zamawiający oczekuje, że transfer danych będzie realizowany w ramach określonego APN w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oraz niezawodności transmisji danych. Karta SIM będzie się łączyć tylko do jednego wskazanego adresu strony internetowej. |